Text for specification

Описание 
Изолятор
С резьбовым отверстием с двух сторон, размер ключа 20
M6 x 20
Accessories

Стандарты
IEC 61439-1:2020

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	600 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	600 В

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
05779000A