Text for specification

Описание 
CAPUS^®Panel
выключатель-разъединитель нагрузки 3-полюсный + Нейтраль
винт M10, ручка серая
400 A

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	400 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	51,2 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	1000 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	8 kV
номинальная включающая способность:	26,5 кА

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads)

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
23024000AD