Text for specification - draft 

Описание 
CAPUS®Panel
выключатель-разъединитель нагрузки 2-полюсный
screw M12, without handle
500 A

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020

Сертификация
IEC (CB), VDE

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	500 A
номинальное напряжение (IEC) DC:	1500 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	17,2 Вт
токовая нагрузка (IEC) макс.:	500 A
номинальное импульсное напряжение U  imp :	12 kV
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
23052000AD