Text for specification

Описание 
SECUR^®60Classic PowerLiner
Выключатель-разъединитель с предохранителями для установки на шины
Для предохранителей 10x38 IEC 60269-2
3-полюсный
60Classic

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	32 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	110 В

AC-23A (400 V)
AC-22A (690 V) 

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	5,3 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	500 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	6 kV
макс. напряжение IEC AC:	725 В

for fuse links gG and aM as per IEC / EN 60269-2

The function of isolation between incoming and outgoing contacts is provided by the opening of the switching mechanism as required in the standard. 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
31232000