Text for specification

Описание 
Гребенчатая шина, 3-полюсная, мостиком, шаг 18 мм
100 A, длина 1 м
25 mm²
Accessories

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	100 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	100 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	2,8 Вт
Допустимая нагрузка по току при центральном вводе питания:	200 A
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	4 kV

SCCR: 100 kA with fuse Class J 200 A 

UL / CSA :
480V AC, with AES CC or AES 10x38 also 600V AC
100A for side feed
200A for centre feed

SCCR = 10kA
SCCR = 100kA for Class J 200A fuse

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
31549000