Text for specification

Описание 
вводной модуль, 1-полюсный
dircet feeding of the comb-type busbar
2,5 - 50 mm² / AWG 14 - 1
Accessories

Стандарты
IEC 61439-1:2020

Сертификация
UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	160 A

номинальный ток (UL):	115 A
номинальное напряжение (UL) AC:	1000 В
номинальное напряжение (UL) DC:	1000 В
макс. напряжение IEC AC:	1000 В
макс. напряжение IEC DC:	1000 В

Особенности клеммной техники
2,5 - 50 mm² (14 - 1 AWG Copper wire) Eindrätig und Mehrdrähtig 
2,5 - 35 mm² (14 - 2 AWG Copper wire) Feindrätig mit und ohne Aderendhülse

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
31562000