Text for specification

Описание 
EQUES®60Classic
Шинный адаптер 520 A, 3-полюсный
140 x 300
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2020

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	520 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	600 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	75,0 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV

SCCR: 50 kA with DIVQ/7 600 A / 600 V AC, 65 kA with DIVQ/7 600 A / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32151000A