Text for specification

Описание 
EQUES®60Classic
Шинный адаптер 25 A
2 DIN-рейки
45 x 260, со съемной верхней частью и проводами AWG 12 (4 мм²)
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2020

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	25 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	25 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	2,6 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32402000