Text for specification

Описание 
EQUES®30Compact
Шинный адаптер 144 A, 3-полюсный
76 x 160
30Compact 3P

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	144 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	12,0 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32661000A