Text for specification

Описание 
Держатель для оборудования
Без электрического контакта, 1 DIN-рейка
45 x 160

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
IEC (CB), UL

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32665000A