Text for specification

Описание 
CAPUS^®Panel
выключатель-разъединитель нагрузки 3-полюсный + Нейтраль
Рамная клемма 50 - 70 мм² / AWG 1 - 3/0, желто-красная рукоятка
125 A

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Сертификация
UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	125 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	125 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

AC-23 A (690 V / 125 A)
AC-22 A (690 V / 125 A)
AC-21 A (690 V / 125 A)

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	10,0 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	6 kV
номинальная включающая способность:	4,5 кА

Особенности клеммной техники
für Anwendungen nach IEC / EN :
50 - 70 mm² feindrähtig
Md 6,0 Nm

50 - 70 mm² rund mehrdrähtig
Md 7,2 ....? Nm

50 mm² feindrähtig mit Aderendhülse
6,0 Nm

70 mm² feindrähtig mit Aderendhülse
7,2   ? Nm

für Anwendungen nach UL / CSA :
AWG 6 - 3/0
53,1 lb-in

Miscellaneous 
lockable in 0-position with a padlock (max. 5 mm diameter) 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33037000A