Text for specification

Описание 
CAPUS®Panel
нейтральный полюс для SD2-3P выключателя-разъединителя

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Сертификация
UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	100 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	8 kV
номинальная включающая способность:	3,5 кА

Особенности клеммной техники
für Anwendungen nach IEC / EN :
16 - 50 mm² feindrähtig und rund mehrdrähtig
16 mm² rund eindrähtig
Md 3,5 Nm

50 mm² feindrährig mit Aderendhülse
Md 4,2 .... Nm ?

für Anwendungen nach UL / CSA :
AWG 6 - 1
31 lb-in

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33684000A