Text for specification

Описание 
Клемма для торцевого подсоединения к шине
Длина 38 мм
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	1 400 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В
номинальное напряжение (UL) DC:	600 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	5,4 Вт
токовая нагрузка (IEC) макс.:	1 600 A
макс. напряжение IEC AC:	1000 В
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

SCCR: 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 1600 A / 480V AC/DC 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01102000