Text for specification

Описание 
Модуль Нейтраль
Клемма 16 мм²
9 x 160
30Compact 5P

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	0,8 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	690 В

Connecting terminal 1.5 - 16mm²

Miscellaneous 
The device can be locked onto the busbar system in a separating position. In this way, complete units 1P+N or 3P+N can be prepared for an isolation test without the leads having to be disconnected. (see assembly manual)

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32632000