Text for specification

Описание 
OMUS^®CrossBoard
Гибридный пускатель, 3-полюсная или 1-полюсная коммутация
электронный модуль для включения резистивных нагрузок 25,0 А, для IEC

Стандарты
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-4-3:2014

Сертификация
IEC (CB)

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	25 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	400 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	20,0 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	500 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	2,5 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
36154000A