Text for specification

Описание 
Клемма для соединения шин 2500 A
150 mm
60Classic
185mm-System

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	1 800 A

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	15,4 Вт
токовая нагрузка (IEC) макс.:	2 500 A
макс. напряжение IEC AC:	1000 В
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  _pk  макс.:	97,3 кА

SCCR: 65 kA in combination with HH1140-L and any DIVQ/7 2500 A / 480 V AC 

Свойства материала
Screws:
	Hexagon screw M8, length across flats 13
Terminal body:
	Cu-ETP R300 (EN 13601), tinned

Terminal body: 	Cu section, nickel-plated, 	for bridging the system separation, screws: 	hexagonal screws M8 with slot, galvanised, chromited

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01275000