Text for specification

Описание 
Шинодержатель Земля / Нейтраль
2-полюсный, может устанавливаться отдельно
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	1000 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	6 kV
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

UL :
SCCR = 14 kA (Schienenträger im Abstand von 400 mm) 

Miscellaneous 
With external screw holes, can also be used as centre support
5 / 10mm  depth balancing possible, N-PE connection easy to make

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01356000