Text for specification

Описание 
Шинодержатель 1-полюсный, боковой
Для профильных шин
Центральный ввод питания

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	1000 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	8 kV
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

7.5mm insulation between busbar and fixing plate

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01369000