Text for specification

Описание 
Универсальный шинодержатель
4-полюсный, с внутренними отверстиями под крепежные винты
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	800 В
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	1000 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	8 kV

Kurzschlussfestigkeit:
Siehe Kurzschlussdiagramm im Bereich Download

Miscellaneous 
With internal screw holes
can also be used as centre support
With the 4th pole, the width of the busbar can be set independent of L1, L2 and L3.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01485000