Text for specification

Описание 
Клемма-защелка, для кабельных наконечников
M5
60Classic
100Energy
185mm-System
Центральный ввод питания

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	0,5 Вт
токовая нагрузка (IEC) макс.:	360 A
макс. напряжение IEC AC:	1000 В
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  pk  макс.:	25,6 кА

Особенности клеммной техники
Suitable for aluminium cables.
When using aluminium cables, observe the maintenance instructions.

Свойства материала
Connecting screws:
	screw +/- (PZ2), galvanized, chromized 
Terminal body:
	steel, galvanized and chromized

Terminal body: nickel-plated Cu section
screw: hexagon screw with slot, galvanised, chromited

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01512000