Text for specification

Описание 
Защитный профиль, фронтальный, для 4-полюсных систем
Монтаж спереди, длина 1,1 м, для держателя 01137
3 x 250 x 1100
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные

Свойства материала
Main body:
	temperature stability 70°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01599000