Text for specification

Описание 
Клемма для соединения шин 630 A
40 мм длина
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	756 A

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	0,5 Вт
токовая нагрузка (IEC) макс.:	630 A
макс. напряжение IEC AC:	1000 В
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  pk  макс.:	67,1 кА

SCCR: 65 kA in combination with 30x10-L and any DIVQ/7 800 A / 480 V AC 

Свойства материала
Screws:
	Hexagon screw M12, length across flats 19
Terminal body:
	Cu-ETP R300 (EN 13601), tinned

Terminal body: 	Cu section, nickel-plated, 	for bridging the system separation, screws: 	hexagonal screws M12 with slot, galvanised, chromited

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01823000