Text for specification

Описание 
NH предохранитель 16 A
500 V, gG
Типоразмер 000
Accessories

Стандарты
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	16 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	500 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	250 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	1,8 Вт

номинальная разрывная способность AC:	120 кА
номинальная разрывная способность DC:	80 кА

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
03525000A