Text for specification

Описание 
Держатель NH предохранителей для монтажа на шины, 630 A
Винт, крепление к шине болтом
Типоразмер 3 / 1 полюс
100Energy
185mm-System

Стандарты
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	630 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	440 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	45,7 Вт
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	6 kV
макс. напряжение IEC AC:	800 В
макс. напряжение IEC DC:	800 В
устойчивость к короткому замыканию при защите предохранителями:	50 кА

for fuse links IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-201 size 3 up to 60W power dissipation

Свойства материала
Main body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Contacts:
	spring-loaded copper contacts, silver plated 
Connecting screws:
	screw M12, galvanized, chromized

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
03790000