Text for specification

Описание 
Подсоединительная клемма, подсоединение спереди
6 - 25 mm²
Accessories

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	80 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	4 kV
макс. напряжение IEC AC:	690 В
макс. напряжение IEC DC:	1000 В

Особенности клеммной техники
6 - 25 mm² round, solid and stranded
4 - 16 mm² flexible with wire-end ferrule
Md 2.5 Nm
max. connection diameter 6.5 mm

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
31157000