Text for specification

Описание 
CUSTO®60Classic
Держатель D-предохранителей, шинный монтаж, 57 мм 
Для шины 10 мм, резьбовые
E 33 / 3 полюса
60Classic

Стандарты
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	63 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	500 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	500 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	10,0 Вт
номинальное импульсное напряжение U  imp :	4 kV
макс. напряжение IEC AC:	725 В
макс. напряжение IEC DC:	630 В
устойчивость к короткому замыканию при защите предохранителями:	50 кА

Contacting of the fuse links on the 	busbar via silvered copper plate

for fuse links and gauge rings as per DIN VDE 0636-3 IEC / HD 60269-3

as per DIN VDE 0636 Part 3011, also 690V

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
31482000