Text for specification

Описание 
EQUES^®60Classic
Шинный адаптер 160 A, 3-полюсный
90 x 200
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	160 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	160 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	12,0 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	6 kV

SCCR: 35 kA with T1, XT1, XT2 125 A / 480 V AC, 35 kA with 140G-G-G, 140G-H 125 A / 480 V AC 

Свойства материала
Conductor insulation: 	PVC, 	temperature-resistant up to 105 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32020000A