Text for specification

Описание 
EQUES^®60Classic
Шинный адаптер 650 A, 3-полюсный
238 x 300
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	650 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	640 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	63,0 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	1000 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	6 kV
макс. напряжение IEC AC:	800 В

SCCR: 42 kA with 140G-M / 600 V AC, 65 kA with T6 / 480V AC, 65 kA with 3RV1083 / 480V AC, 65 kA with 140G-M / 480V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32064000A