Text for specification

Описание 
CrossLink^®60Classic
Принадлежность для адаптера
Основание шинного адаптера
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	250 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	440 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	24,8 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	6 kV
макс. напряжение IEC AC:	725 В
макс. напряжение IEC DC:	462 В

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32595000