Text for specification

Описание 
CrossLink^®30Compact
основание адаптера шин 125 A
spare part
49,5 мм x 160 мм, для использования только с QU-NH000
30Compact 3P

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	125 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	4,0 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32619000A