Text for specification

Описание 
Шинный держатель для оборудования 1-полюсный
1 DIN-рейка, фиксированная
18 x 160, без электрического контакта
30Compact 5P

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32631000