Text for specification

Описание 
EQUES^®60Classic
Шинный адаптер 144 A, 3-полюсный
76 x 200
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	144 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	12,0 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32660000A