Text for specification

Описание 
CRITO®
Клемма для плоских проводников
40 x 25
60Classic
100Energy
185mm-System
Центральный ввод питания

Стандарты
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
токовая нагрузка (IEC) макс.:	1 250 A
макс. напряжение IEC AC:	1000 В
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  pk  макс.:	80,9 кА

Miscellaneous 
Indication of nominal cross-section and tightening torque marked on the terminal.
Terminal can be subsequently fitted onto and removed from mounted busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01092000