Text for specification

Описание 
Универсальный шинодержатель UL
3-полюсный, с внутренними отверстиями под крепежные винты
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	800 В
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	1000 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	8 kV
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  pk  макс.:	70 кА

go to calculation for  3-pole system (IEC) 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01508000