Text for specification

Описание 
CRITO®
Цанговая клемма
32 x 20
60Classic
100Energy
185mm-System
Центральный ввод питания

Стандарты
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	550 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	800 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В
Допустимая нагрузка по току при центральном вводе питания:	800 A
токовая нагрузка (IEC) макс.:	800 A
макс. напряжение IEC AC:	1000 В
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  pk  макс.:	80,9 кА

SCCR:	25 кА

Особенности клеммной техники
lam. Cu from 3 x 20 x 1 to 10 x 32 x 1

Miscellaneous 
also rigid copper busbars can be connected if they are installed without mechnical tension 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01759000