Text for specification

Описание 
Клемма для соединения шин 630 A
40 мм длина
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	756 A

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	0,5 Вт
токовая нагрузка (IEC) макс.:	630 A
макс. напряжение IEC AC:	1000 В
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  pk  макс.:	67,1 кА

SCCR:	25 кА

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01823000