Text for specification

Описание 
Клемма для соединения шин 1600 A
Длина 150 мм
60Classic
185mm-System

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	1 400 A

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	10,6 Вт
токовая нагрузка (IEC) макс.:	1 600 A
макс. напряжение IEC AC:	1000 В
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  _pk  макс.:	72,7 кА

SCCR:	45 кА

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01829000