Text for specification

Описание 
QUADRON^®Panel
Держатель NH предохранителей 630 A, панельный монтаж
Винт М12 подсоединение с двух сторон
Типоразмер 3 / 3 полюса, с защитой от прикосновения

Стандарты
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	630 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	440 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	90,0 Вт
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	6 kV
макс. напряжение IEC AC:	800 В
макс. напряжение IEC DC:	800 В
устойчивость к короткому замыканию при защите предохранителями:	50 кА

for fuse links IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-201 size 3 up to 60W power dissipation

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
03769000