Text for specification

Описание 
CAPUS®Panel
выключатель-разъединитель нагрузки 3-полюсный
винт M12, ручка серая
2500 A

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Сертификация
CCC

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	2 500 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	500 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	375,0 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	1000 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	12 kV
номинальная включающая способность:	110 кА

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
23009000AD