Text for specification

Описание 
CAPUS^®Panel
выключатель-разъединитель нагрузки 3-полюсный + Нейтраль
винт M16, ручка серая
1250 A

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	1 250 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	250,0 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	1000 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	12 kV
номинальная включающая способность:	84 кА

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads)

Weitere Zertifikat mit Icw = 50 kA nach Bedarf verfügbar

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
23027000AD