Text for specification

Описание 
Цилиндрический предохранитель 12 A
500 V, gG
10 x 38
Accessories

Стандарты
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system F

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	12 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	500 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	1,3 Вт

номинальная разрывная способность AC:	120 кА

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
31010000