Text for specification

Описание 
Запасной предохранитель для MOTUS® 
Предохранитель 16 A для версии 0,6 A и 2,4 A
10x38 gR

Стандарты
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system F

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	16 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	500 В

номинальный ток (UL):	16 A
номинальное напряжение (UL) AC:	500 В

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
31567000