Text for specification

Описание 
EQUES^®60Classic
Шинный адаптер 16 A
Для реверсивного пускателя Allen-Bradley 140M-RC2E, Eaton PKZM0, Siemens S00, Schneider Electric GV2 с пружинными клеммами
90 x 200, с проводами AWG 14 (2,5 мм²)
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	16 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	12 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	0,8 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	6 kV

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.
For switching devices with spring-loaded terminals

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32440000