Text for specification

Описание 
EQUES^®30Compact
Шинный адаптер 1-полюсный, 32 А
1 DIN-рейка, фиксированная
18 x 160 / 6 mm²
30Compact 5P

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	32 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	1,0 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32629000