Text for specification

Описание 
EQUES^®30Compact
Шинный адаптер 160 A, 4-полюсный
141 x 160
30Compact 5P

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	160 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	7,4 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32640000