Text for specification

Описание 
EQUES^®CrossBoard
Адаптер 45 А
1 DIN-рейка, с проводами AWG 8 (10 мм²)
45 x 160

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
IEC (CB), UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	45 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	45 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	2,9 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	6 kV

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonic compressed.
Click mechanism when pushing onto the CrossBoard®.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32692000A