Text for specification

Описание 
EQUES^®30Compact
шинный адаптер 25 A
для прямого пускателя Siemens S00 с пружинным подсоединением
45 x 160, с проводами AWG 12 (4 мм²)
30Compact 3P

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	25 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	2,5 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	6 kV

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32693000A