Text for specification

Описание 
EQUES®60Classic
Шинный адаптер 580 A, 3-полюсный
184 x 325
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	580 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	83,4 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV
макс. напряжение IEC DC:	800 В

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32980000