Text for specification

Описание 
CAPUS®Panel
Выключатель-разъединитель нагрузки с предохранителями 3-полюсный
Винт M10, ручка красная
Типоразмер 2

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Сертификация
IEC (CB)

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	400 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

AC-23B (690V)
AC-22B (690V)
AC-21B (690V)

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	109,0 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	1000 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	8 kV

Особенности клеммной техники
screw M10 :
Md 25 - 31 Nm

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33361000