Text for specification

Описание 
EQUES®30Compact
Шинный адаптер 16 A
1 DIN-рейка, фиксированная, с держателем предохранителей 10x38/Class CC
22,5 x 160, со съемной верхней частью и проводами AWG 14 (2,5 мм²)
30Compact 3P

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	16 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	12,5 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	3,0 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV
макс. напряжение IEC AC:	725 В

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
36001000D